**7а**

**2а**

**1а**

**6а**

**4а**

**3а**

Перелік свердловин для першого етапу встановлення системи:

110, 102, 168, 171, 111, 112, 114, 127, 119, 172, 174, 391, 264, 151, 150, 142, 141, 131, 153, 76, 14, 160, 180, 158, 165

А – колектор відбору газу внутр. Ø 400 мм.

В – колектор закачки газу внутр. Ø 400 мм.

С – колектор індивідуального заміру свердловини внутр. Ø100мм.

Д – свічевий колектор на факельне господарство внутр. Ø 100 мм.

внутр.∅ 100 мм.

внутр.∅ 100 мм.

внутр.∅ 100 мм.